Контроллер “вежливой” подсветки салона автомобиля Polite Highlight
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Контроллер предназначен для плавного включения/выключения подсветки в салоне автомобиля (светодиоды, лампа накаливания).
Функциональные  возможности:

· плавное включение подсветки салона при открытии двери автомобиля;
· плавное выключение подсветки салона через 20 секунд после закрытия двери (при  не работающем двигателе);
· плавное выключение подсветки салона при закрытии двери и работающем двигателе;

· плавное выключение подсветки салона при закрытой двери и запуске двигателя;

· плавное включение подсветки салона на 15 секунд при закрытой двери после остановки двигателя;

· плавное выключение подсветки салона  через 10 минут после открывания двери;

· плавное включение подсветки салона на 20 секунд снятии авто с охраны (сигнализация, центральный замок).
Технические характеристики:
· напряжение питания – 12В;
· потребляемый ток – 10мА;

· максимальный коммутируемый ток – 1А;

· диапазон рабочих температур -20 …+50 С;

· масса контроллера не более 200г.
Схема подключения
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	Номер контакта
	Функциональное назначение

	1
	Питание 12 В

	2
	Корпус

	3
	Управляющий выход центрального замка

	4
	Управляющий провод замка зажигания

	5
	Выход концевого выключателя дверей

	6
	Корпус лампы салона


Внимание!!! Перед началом монтажа снять клемму с  аккумулятора.
Функциональные параметры могут изменяться под конкретные требования пользователя.

Организационные вопросы: ruslan124@list.ru
Техподдержка: evropasha@bigmir.net 

Тел.+380683407961
Доставка осуществляется по сети компании «Новая Почта» (http://www.novaposhta.com.ua).
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