ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу подвески заднего моста
по принципу параллелограмма Уатта

Предназначение.

Подвеска заднего моста по принципу параллелограмма Уатта позволяет заднему мосту перемещаться строго вертикально относительно кузова и улучшает следующие характеристики автомобиля:

1. Курсовую устойчивость

2. Уменьшает склонность к избыточной поворачиваемости

3. Увеличивает диагональную проходимость
В установочный комплект входит (см рис 1.):
1. Ось балансира с монтажной гайкой – 1шт.

2. Кронштейны (косынки) оси балансира – 4шт.

3. Балансир в сборе с подшипником и сальниками – 1шт

4. Втулка подшипника  – 4шт

5. Штанга левая/правая – 1шт/1шт
6. Кронштейн левый – 1шт

Рис. 1
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Монтаж заднего моста с подвеской по принципу параллелограмма Уатта производится в следующей последовательности:

1. Демонтировать и полностью разобрать задний мост до состояния «голой» балки.
2. Предварительно зачистить заднюю приварную крышку балки заднего моста.
3. Нанести разметку на задней крышке для крепления оси балансира в соответствии с размерами, показанными на рис 2.
4. Доработать  тыльное ребро оси балансира (1) до плотного сопряжения с задней крышкой заднего моста.
5. Сориентировать ось балансира строго перпендикулярно поверхности разъема заднего редуктора и предварительно «прихватить» сваркой ось.

6. Произвести контроль перпендикулярности оси к плоскости разъема и качественно проварить сопряжение по периметру катетом 1.5-2.0мм.
7. Подогнать по сопряжениям кронштейны (косынки) оси (2) и проварить. 
8. Окрасить полностью или локально балку заднего моста предварительно защитить от окрашивания ось балансира.
9. Установить балку заднего моста на автомобиль через продольные штанги, при этом пружины и амортизаторы не монтировать, а болты крепления продольных штанг не затягивать. 
10. На ось балансира собрать балансир в сборе со штангами через втулку подшипника  и зафиксировать гайкой.

11.  Правую штангу зафиксировать болтом к штатному кронштейну кузова поперечной штанги.
12. Левый кронштейн (6) одеть и зафиксировать болтом к левой штанге.          
 

13. Предварительно зачистить место крепления левого кронштейна (6) на левом лонжероне кузова.
14. Уровнем выставить кузов автомобиля строго горизонтально.

15. Между продольными задними лонжеронами разметить ось симметрии кузова и от этой оси вывесить отвес за задним мостом.

16. Сориентировать задний мост таким образом, чтобы ось балансира совместилась с осью отвеса в допуске +-1мм, одновременно подвести левый кронштейн к левому лонжерону и приварить. См. рис. 2.

            Рис 2
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17.  Обезжирить и покрыть антикоррозионным составом место сварки и левый кронштейн.

18. Окончательно собрать задний мост, установить пружины задней подвески и амортизаторы, затянуть болты всех штанг, предварительно поджав задний мост к кузову в статическое положение. 
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