Перетяжка салона 21083 винилкожей.
Изначально в машине был коричневый салон с картами старого образца и облезлая низкая панель, которая была поменяна на скрипучую панель 21083 предыдущим хозяином машины. Разумеется общий внешний вид (при том, что сиденья стояли от 900го сааба) оставлял желать лучшего.

Я выбирал между вариантами: флок, винилкожа или карпет. Остановился на втором. Обклейка винилкожей показалась мне более привлекательной, в том числе и по цене (при стоимости 230р за кусок 1м*1.4м). Фирма Vynilpex.
От салона хотел еще и мягкости, поэтому клеить решил на подложку. Подложку взял в обойном магазине (ту, что кладут под ламинат), она около 2мм толщиной. В картах делал подиумы под динамики:
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Для задних карт вырезал пластины из толстой слоеной фанеры толщиной 1 см. Привинтил болтами с широкими шайбами с обеих сторон. Динамики работают в кузовную полость, и, если конструкция хорошо закреплена, звук достаточно насыщен. Конечно, не самое удачное решение, но просто очень хотелось освободить от динамиков заднюю полку.
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В дверной карте для вставки сделал основу из той же фанеры, предварительно проделал отверстие для подиума. Сам подиум сделал из 8ми круглых колец фанеры, сточенных под углом около 30 градусов. Привинчено 4мя саморезами.
Подложку клеил на Момент Кристалл (ушло около 9 тюбиков *70р). Держит мертво, но нужно подготовить пластик 800й наждачкой, подложку шлифануть 1000й, главное не порвать.
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Клей наносил щедро, винил практически не пропитывается. Для задних карт/стоек винил тянул феном, прикладывал минут через 5 после нанесения клея.
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Вставка обклеена Джерси-кожей. Ее приклеивал с обратной стороны, т.к. она начинает ползти от практически любого клея.
С обклеиванием дверных карт все гораздо сложнее. Делал выкройку: отдельный кусок ткани для каждой плоской поверхности с запасом 2 см. Далее все сшивается на машинке, выворачивается и наклеивается. С обратной стороны карты крепится скобами для обшивки. 
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Волосатый карпет задней полт тоже решил поменять, но его ужасно сложно оторвать, у меня ушло на это 2 дня не без помощи обрезной машинки со шлифовальным кругом. Наклеивал все на Момент Кристалл.
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В итоге поучилось так:
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Были некоторые трудности с ручкой стеклоподъемника, не хотела вставать, в итоге сточил наполовину промежуточное кольцо и все стало ок.
На данный момент не хватило времени сделать полочки для мелочевки, хотя думаю просто от них откажусь. Клеить в стык куски винила на картах не советую – 100% разойдется, да и смотрится дешево. Поверхность получилась очень мягкой, и в салоне стало немного тише. Ручки от 2115 встали как родные, пришлось только стянуть саморезом, из-за вставки.
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Наконец, решил заняться торпедой. Обтягивать ее в таком виде, какая она есть сложно, поэтому решил избавиться от ниши:
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пена:                                                                     фанера:

Закрепил также скобами, щель заполнилась клеем, в итоге ее не видно совсем (фото).
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Для козырька также делал выкройку. Сверху не окончательное фото. Неоклееные части сейчас задуты черной краской для пластика, а швы и щели серым и черным герметиком (нет фото).
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На досуге сделал чехол костыля. Но сразу нужно доработать тоннель, иначе чехол быстро перетирается во время включения задней передачи.
Все вышло порядком в 2000 рублей и неделю сводного времени.
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