Разъемы приборки е30

	№ контакта
	Описание

	С1
	
	

	1
	Замок зажигания, положение «старт»
	Индикатор интервалов обслуживания (старт), на контакты 9 (С3)

	2
	Предохранитель 21
	Индикация интервалов обслуживания, питание памяти ключа мотора

	3
	Не используется
	С контакта 16 (С1)

	4
	«Active Check Control»
	лампа «Check»

	5
	
	

	6
	Не используется
	На 23 (С1)

	7
	Мотроник контакт 1
	Обороты двигателя на ключе мотора, тахометр

	8
	
	

	9
	
	

	10
	Не используется
	На 23 (С1)

	11
	Мотроник, контакт 11
	Расход топлива на ключе мотора, на контакт 25 (С3)

	12
	Предохранитель 1, левая фара дальнего света.
	Лампа дальнего света

	13
	Правый указатель поворота
	Лампа правого указателя поворота

	14
	Замок зажигания, положение «зажигание вкл», блок предохранителей
	Лампа заряда АКБ

	15
	
	

	16
	Генератор. 
	Лампа заряда АКБ

	17
	Датчик уровня тормозной жидкости
	Лампа уровня тормозной жидкости

	18
	Датчик давления масла
	Лампа давления масла

	19
	Не используется
	На 23 (С1)

	20
	Земля
	Земля датчика температуры ОЖ, индикатор интервалов обслуживания, лампа износа колодок, на контакт 1 (С3)

	21
	Датчик износа колодок правого заднего колеса
	Сигнал с датчика

	22
	Диагностический разъем, контакт 7
	Индикатор интервалов обслуживания (сброс)

	23
	Предохранитель 10
	Указатель температуры ОЖ, лампа «Check», Также контакты 6, 10,19 (С1), питание ключа мотора

	24
	
	

	25
	
	

	26
	Датчик температуры ОЖ.
	Указатель температуры ОЖ  через процессор интервалов обслуживания

	С2
	
	

	1
	Кнопка ручного тормоза
	Лампа ручного тормоза

	2
	
	

	3
	Не используется
	На контакт 16 (С2)

	4
	Датчик уровня топлива
	Сигнал указателя уровня топлива, на контакт 5 (С3)

	5
	Датчик уровня топлива
	Лампа резерва топлива, на контакт 4(C3)

	6
	Предохранитель 10
	Указатель уровня топлива, лампа резерва топлива, на контакты 2, 14, 15 (С3), процессор интервалов обслуживания, лампа ручного тормоза

	7
	Левый указатель поворота
	Лампа левого указателя поворота

	8
	Датчик измерения скорости
	Спидометр (земля)

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	Датчик измерения скорости
	Спидометр (вход сигнал)

	13
	Предохранитель 12
	Питание спидометра, на контакт 13 (С3)

	14
	
	

	15
	
	

	16
	Земля
	Земля датчика уровня топлива, На контакты 3, 21 (С2)

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	

	21
	Не используется
	На контакт 16 (С2)

	22
	Предохранитель 20, левая передняя противотуманка 
	Лампа  передних противотуманок

	23
	Габаритные огни, модуль проверки задних габаритных огней
	Подсветка панели приборов

	24
	
	

	25
	
	

	26
	Датчик износа колодок левого переднего колеса
	Сигнал с датчика


	С3
	
	

	1
	Бортовой компьютер (10), (16 – через внешний датчик температуры), Chime module, 4 (C2)
	С контакта 20 (С1)

	2
	Бортовой компьютер (7)
	С контакта 6(С2) Индикатор интервалов обслуживания

	3
	
	

	4
	Бортовой компьютер (18)
	С контакта 5 (С2) Резерв топлива

	5
	Бортовой компьютер (16)
	С контакта 4 (С2) Уровень топлива

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	Не используется
	С контакта 1 (С1)

	10
	Не используется
	С контакта 2 (С1)

	11
	
	

	12
	
	

	13
	Бортовой компьютер (5)
	С контакта 13 (С2) 12 предохранитель.

	14
	Не используется
	С контакта 6(С2)

	15
	Не используется
	С контакта 6(С2)

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	

	21
	
	

	22
	Бортовой компьютер (22)
	Сигнал запуска

	23
	Бортовой компьютер (6), (Chime module, 1 (C2))
	С контакта 2 (С1) 21 предохранитель

	24
	
	

	25
	Бортовой компьютер (17)
	С контакта 11 (С1) Расход топлива

	26
	Бортовой компьютер, на (С6) круиз контрол
	Спидометр (выход сигнал), на (С6)


