Приложение №1.
Технические требования.

1.Автомобили Участников не должны иметь течей системы смазки, системы охлаждения, тормозной и топливной систем, шины автомобилей не должны иметь порезов и повреждённого корда. Ремни безопасности должны быть в исправном и рабочем состоянии.

2. АКБ и/или ее клеммы должны быть закрыты диэлектрическим материалом. Разрешается изменение оригинальных и установка дополнительных элементов электрооборудования. 

3. Внешние световые приборы (основные и дополнительные) должны соответствовать действующим ПДД РФ.

4. Автомобиль должен быть укомплектован знаком аварийной остановки, медицинской аптечкой в соответствии с требованиями ПДД РФ, буксирным тросом длинной от 4-х до 6-и метров и огнетушителем с массой заряда не менее 2-х кг (срок годности не более 2-х лет от даты выпуска или проверки/перезарядки). Все оборудование должно быть надежно закреплено.

5. Крепление огнетушителей должно быть надёжным и выдерживать виброударные и инерционные нагрузки, возникающие при движении автомобиля, а также обеспечивать в случае необходимости быстрый съём огнетушителей без применения инструмента.

6. Запасные колеса (при их наличии, не более 2-х) должны быть надежно закреплены.

7. Не допускается демонтаж бамперов автомобиля, если они не утеряны в процессе гонки.

8. Не допускаются к участию автомобили с тонированным лобовым стеклом или с серьезными повреждениями внутреннего слоя лобового стекла.

9. При установке сидений спортивного типа обязательна установка спортивных ремней безопасности.

10. Во всех классах во время заездов обязательно применение ремней безопасности и включение ближнего света фар, а также обязательно применение жестких шлемов автомобильного или мотоциклетного образца. Шлема организаторами не предоставляются.

11. На автомобиле участников не должно быть никаких стартовых номеров, идентифицирующих серию других соревнований, кроме стартовых номеров Чемпионата. В случае если Участнику присваивается отдельный стартовый номер для каждого класса, во время заездов на автомобиле Участника должен находиться только один стартовый номер, соответствующий классу в котором Участник выступает в данный момент.

12. По решению Организатора этапа Чемпионата могут быть введены дополнительные классы для участия, требования для которых описываются в Приложении к настоящему Регламенту или в информационном Бюллетене.

13. Окончательное решение об определении автомобиля Участника в класс принимается

Техническим комиссаром, уполномоченным Организатором соревнования.

14. При определении автомобиля Участника в класс решающее значение имеет общий уровень подготовки автомобиля.

15. Официальные лица имеют право не допустить автомобиль Участника к участию в

соревновании, если он не соответствует ни одному из классов соревнования или не

соответствует требованиям безопасности соревнования.

16. Решения Технического комиссара об определении автомобилей Участника в классы

окончательно. Протесты и жалобы на решения Технического комиссара Организатором

соревнования не принимаются 

17. Участие одного водителя на одном автомобиле в разных классах – запрещено.

Участие Первого водителя на разных автомобилях в разных классах – запрещено.

Участие одного водителя на разных автомобилях в одном классе – запрещено.

Участие нескольких водителей на одном автомобиле в разных классах – запрещено.

Данный порядок может быть изменён организатором соревнования, если такое указано в

Частном Регламенте или информационном бюллетене.

18. Участник соревнования несёт полную ответственность за соответствие своего автомобиля заявленному классу / классам, и любые обманные действия могут характеризоваться как неспортивное поведение, и рассматриваются Официальными лицами соревнования, которые вправе применить любое возможное наказание вплоть до исключения Участника из Соревнований (в соответствии с п.12.1. и п. 12.3. настоящего Регламента).

19. При возникновении спорного вопроса об определении автомобиля Участника в тот или иной класс, при котором Технический комиссар и/или Руководитель гонки считает возможным участие этого автомобиля в запрашиваемом Участником классе (не смотря на несущественное несоответствие с требованиями Регламента), Технический комиссар и/или Руководитель гонки могут предложить Участнику собрать подписи всех других Участников запрашиваемого класса, подтверждающие их согласие на допуск спорного автомобиля в этот класс. Данная инициатива может исходить только от Технического комиссара и/или Руководителя гонки. Участник не вправе просить или требовать этой процедуры от Официальных лиц. Такой Участник должен дождаться срока окончания приёма заявок, самостоятельно найти и пригласить каждого Участника запрашиваемого класса к своему автомобилю, и, в присутствии Технического комиссара, дать возможность другим Участникам произвести осмотр своего автомобиля и собрать подписи. Спорный автомобиль допускается для участия в запрашиваемом классе, в случае сбора 100% подписей других Участников класса, где они указали свои данные (ФИО и стартовый №). В случае допуска спорного автомобиля в запрашиваемый класс, протесты на несоответствие этого автомобиля данному классу не принимаются от Участников того же класса (которые ранее подтвердили подписями своё согласие на допуск).

